在完成《安装部署说明》中的步骤后，即可下载程序到服务器端和客户端运行。

1 首先，将客户端开发板通过串口与PC连接，通过串口终端执行客户端的ReceiveTest程序，在终端输入服务器端IP，端口号，本地端口号之后开始监听。

2 然后，将服务器端开发板通过串口与PC连接，通过串口终端执行客户端的testVideo程序。

3 在服务器端的开发板上出现一个简易的用户界面。可以选择录制视频